EEPROM MAP FILE VERSION: 1.0.0
BEGIN OVERWRITE
	BEGIN POINTER
		0x38 0x36 : 0x0098	;POR Registers Auto-Load Module Pointer -> Address Low at GLGEN_GPIO_CTL[0]
		0x38 0x37 : 0x03F0	;POR Registers Auto-Load Module Pointer -> Address High at GLGEN_GPIO_CTL[0]
		0x38 0x38 : 0x0098	;POR Registers Auto-Load Module Pointer -> Address Low at GLGEN_GPIO_CTL[1]
		0x38 0x39 : 0x03F0	;POR Registers Auto-Load Module Pointer -> Address High at GLGEN_GPIO_CTL[1]			
		0x38 0x3E : 0x0001	;POR Registers Auto-Load Module Pointer -> Address Low at GLGEN_GPIO_CTL[4]
		0x38 0x3F : 0x0006	;POR Registers Auto-Load Module Pointer -> Address High at GLGEN_GPIO_CTL[4]	
		0x38 0x5E : 0x0498	;POR Registers Auto-Load Module Pointer -> Address Low at GLGEN_GPIO_CTL[20]
		0x38 0x5F : 0x03F0	;POR Registers Auto-Load Module Pointer -> Address High at GLGEN_GPIO_CTL[20]		
	END POINTER
END OVERWRITE